

**Напольная акустика OT-SPF28**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

**Информация по технике безопасности**

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.

храните его в надежном месте для использования в будущем.

**а.** Внутри устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Не открывайте устройство. В случае технической неисправности обратитесь в официальный сервисный центр.

**b.** Не оставляйте устройство под дождем или во влажных помещениях, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.

**c.** В этом устройстве используется лазерная система. Во избежание прямого воздействия лазерного луча, не открывайте устройство и не смотрите на лазерный луч.

**d.** Для проведения технического обслуживания обратитесь в официальный сервисный центр.

**e.** В случае какого-либо повреждения шнура питания, обратитесь к производителю, поставщику или квалифицированному электрику для его замены.

**Внимание**

**а.** Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, так как оно может упасть и сломаться или причинить вред людям или домашним животным.

**b.** Перед чисткой отключите прибор от сети. Не используйте чистящие жидкости или спреи.

Используйте только мягкую влажную ткань.

**c.** Чтобы избежать возможного повреждения оборудования, отключайте его от сети во время бури или, когда оно не будет использоваться в течение длительного времени.

**d.** Не вставляйте какие-либо предметы в устройство через вентиляционные отверстия, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к возгоранию.

Не лейте жидкость на динамик.

**Комплектующие**


-Динамик

-Руководство пользователя

-Пульт дистанционного управления

-Шнур питания

**ВВЕДЕНИЕ - ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**



**ВВЕДЕНИЕ - ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

**1. Гитара: Разъем для подключения гитары.**

**Вход для микрофона: Разъем для подключения проводного микрофона.**

**2. AUX in: Воспроизведите музыку с устройства, подключенного к входу AUX.**

**3/5. Вход USB\*2: Вставьте USB для воспроизведения/Разъем 5 В для USB-зарядки**

**4. Слот для TF карты: Вставьте карту TF для воспроизведения.**

**6. Предыдущий трек: в режиме USB/BT/TF**

**Пауза и воспроизведение: пауза и воспроизведение в режиме USB/TF/Bluetooth**

**Следующий трек: Перейдите к следующему звуку/каналу быстрым нажатием кнопки**

**7. Меню: контроль громкости в режиме Bass/Treble/Mic**

**8. Громкость: Поверните ручку, чтобы отрегулировать общий уровень громкости и громкость микрофона.**

**9. Режим: Line in/ USB mode/TF Card/ Bluetooth/FM**

**10. переключатель подсветки (При переключении в положение ВКЛ включается диско освещение впереди от усилителя)**

**11. Эквалайзер: Нажмите для переключения между различными настройками эквалайзера.**


**12. ПРИОРИТЕТ МИКРОФОНА: нажмите, чтобы включить/выключить функцию приоритета микрофона над музыкой.**

1. **Метод использования TWS (True Wireless Stereo):**
2. Включите 2 динамика, оба переключаются в режим Bluetooth;
3. Быстро нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза»  для одного устройства (в качестве ведомой модели), при успешном подключении ЖК-дисплей ведомой модели загорается «СИНИМ» без мерцания.

3. Используйте устройство Bluetooth для подключения другого устройства (в качестве ведущей модели). При успешном подключении ЖК-дисплей ведущей модели загорается «СИНИМ» без мерцания.

4. В режиме TWS вы можете настроить основную громкость / воспроизведение / паузу / следующую песню / предыдущую песню для одновременного управления двумя динамиками.

**ВВЕДЕНИЕ - ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



**1. Отключение звука**

Доступно отключение звука в любом режиме.

**2.****Предыдущий трек/станция**

В режиме карты USB/TF - предыдущий трек.

В режиме подключения BT - предыдущий трек.

В режиме FM - предыдущая станция.

**3. Режим**

Быстро нажмите кнопку, чтобы перейти в режим Wireless BT/LINE IN/USB/TF/FM.

**4. Функция записи**

В режиме карты USB/TF нажмите кнопку «REC» для записи.

**5. Режим Echo-**

**6. Режим** **BASS+/-**

**7. Функция эквалайзера**

**8. Громкость микрофона +/-**

**9. Режим ожидания**

**10. Пауза и воспроизведение**

**11. Следующий трек/станция**

В режиме карты USB/TF - следующий трек.

В режиме подключения BT - следующий трек.

В режиме FM - следующая станция.

**12. Режим подсветки**

**13. Функция повтора**

**14. Воспроизведение записи**

**15. Удаление записи**

**16. Режим Echo+**

**17. Приоритет микрофона**

**18. Высокие частоты +/-**

**19. Громкость +/-**

**20. Пронумерованные кнопки**

В режиме USB/TF для выбора треков

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

● Режим беспроводного сопряжения BT:

Нажимайте кнопку MODE («РЕЖИМ») или кнопку Bluetooth на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран BT.

**1.** Поместите смартфон на расстоянии 20 метров;

**2.** Активируйте функции BT на своем смартфоне, чтобы он начал поиск устройства BT. См. руководство пользователя для получения подробной информации.

**3.** Выберите правильный номер модели OT-SPF28 на устройстве, обнаруженном смартфоном;

**4.** Быстро нажмите кнопку PLAY/PAUSE («ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА») , чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки. Нажмите кнопку «» или «», чтобы выбрать предыдущий или следующий трек.

**●РЕЖИМ LINE IN:**

Нажимайте кнопку MODE («РЕЖИМ») на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим LINE. Воспроизведите музыку на устройстве, подключенном к входу LINE.

**● Режим USB:**

**1.** После запуска нажмите кнопку MODE («РЕЖИМ»), чтобы выбрать опцию «USB», и вставьте USB-устройство. Устройство автоматически считывает и воспроизводит музыку с USB-устройства.

**2.** Быстро нажмите кнопку «», чтобы приостановить или воспроизвести трек.

**3.** Быстро нажмите кнопку «» для перехода к предыдущему треку.

**4.** Быстро нажмите кнопку «» для перехода к следующему треку.