Инструкция Будильник "Куб" с меняющейся подсветкой

1. Установка времени и даты

- Нажмите «SET», чтобы активировать настройки времени и даты. Произведите настройку, управляя клавишами «UP/DOWN». Последовательность такова: Часы>Минуты>Год>Месяц>День>Неделя>выход.

- Диапазон настройки: 1-12 или 0-23 для установки часов, 0-59 для минут, 2000-2099 для года, 1-12 для месяца, 1-31 для дней, день недели будет меняться от Пн к Вс автоматически при изменении даты.

- Для того, чтобы выйти из настройки, нажмите клавишу «AL», либо отставьте будильник без каких-либо изменений в течении 1 минуты, он автоматически сохранит настройки и выйдет из данного режима.

- В нормальном состоянии можно переключить будильник между 12-часовым и 24- часовым режимах.

2. Установки будильника и режима «дремать»

- Нажмите «AL», чтобы активировать режим будильника в нормальном режиме.

- Нажмите «SET», чтобы настроить будильник. Установки производятся с помощью клавиш «UP/DOWN». Последовательность настроек производится следующим образом: час-минуты-время отсрочки будильника-выбор мелодии-выход

- Выход из настройки осуществляется нажатием клавиши «MODE»,либо отсутствием действий над будильником в течении 1 минуты (настройки автоматически сохраняются, и будильник вернется в режим отображения времени).

- Будильник будет звонить в течении 1 минуты в заданное время, после чего отключится. При включенном режиме сна будильник активируется еще раз после заданного интервала.

Нажмите «SET» чтобы отменить звонок, либо любую клавишу, чтобы остановить звонок.

- Диапазон установки задержки времени сна (отсрочки повторного сигнала будильника) варьируется от 1 до 60 минут.

3. Преобразование температуры: Нажмите «DOWN» для преобразования между градусами Цельсия и Фаренгейта

4. Нажмите «ТАР, чтобы включить подсветку и потушить автоматически.

5. Чтобы включить красочную подсветку, нажмите кнопку «ON» или «DEMO»

6. Допускается работа от сети с помощью 4.5 V/100mA адаптера.